{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":16,"n_cols":3,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"AVVISO DI CHIRAIMENTO CIRCA IL NUMERO DEGLI AUTOBUS","Si chiarisce che il numero degli autobus da acquistare è pari a 2 e, pertanto, ove è riportato diversamente, per mero refuso, si intende n. 2 autobus."]
[2,"1) Si prega di confermare quali siano i criteri di valutazione dell' offerta tecnica,   dal momento che i criteri elencati nel file denominato \"Allegato 1\" non coincidono con quelli elencati nel file denominato \"11 - Criteri valutazione offerta\"\r\n2) Tra la documentazione allegata al Disciplinare , a pagina 47, vengono elencati : \r\n- Allegato F - Capitolato Speciale : si prega di confermare che tale documento coincida con il \"Capitolato tecnico e d'oneri\" o se trattasi di un diverso documento . \r\n- Allegato U - Informativa ai sensi degli art. 13-14 del dgpr 2016/679 , che non compare tra i documenti di gara . \r\nSi ringrazia per il vostro riscontro. ","é stato allegata in formato excel la scheda di offerta, che riporta correttamente i criteri di valutazione in rettifiica a eventuali errori materiali contenuti nell'art. 11, nel trasformare il file excel in pdf.\r\nl'Informativa privacy è stata inserita negli atti di gara. Quando a Capitolato speciale e capitolato d'oneri trattasi del medesimo documento."]
[3,"Quesito n. 6\r\nDato quanto indicato al punto 8 del Disciplinare pagina 23:\r\na. Lotto N. 1 e N. 2: Offerta economica - Punteggio Massimo 20 punti;\r\nPmax = Punteggio massimo sa assegnare (30 punti).\r\n\r\nSi chiede di chiarire se il punteggio economico massimo sia di 20 punti o 30 punti, in quanto vengono indicati 2 valori differenti, anche in considerazione di quanto indicato al punto 8B. Lotto 1 pagina 24 del disciplinare, per cui all’offerta tecnica vengono attribuiti 80 punti.","Come chiaramente riportato nel disciplinare di gara il peso dell'offerta economica, per entrambi i lotti è pari a 20 punti."]
[4,"Quesito n. 1\r\nDato quanto indicato al punto 3.4 del Capitolato tecnico e Oneri pagina 14 “L’autobus deve essere dotato di numero due porte di accesso rototraslanti sul lato destro, l’anteriore e la posteriore; tutte con dispositivo anti schiacciamento sia in apertura che in chiusura e bordo sensibile in chiusura e dispositivo di apertura dall’esterno.”:\r\nFermo restando la prima porta rototraslante, si chiede di accettare la soluzione con la seconda porta di tipo slide a scorrimento esterno.\r\n","Si conferma che  “L’autobus deve essere dotato di numero due porte di accesso rototraslanti sul lato destro, l’anteriore e la posteriore; tutte con dispositivo anti schiacciamento sia in apertura che in chiusura e bordo sensibile in chiusura e dispositivo di apertura dall’esterno.”:"]
[5,"Quesito n. 2\r\nDato quanto indicato al punto 3.11 del Capitolato tecnico e Oneri pagina 17 “Il numero dei posti a sedere non deve essere inferiore a n° 15 (quindici), esclusi il posto disabile, conducente ed eventuali strapuntini.”:\r\nSi chiede se di accettare una delle seguenti configurazioni:\r\na)\t14 posti seduti, di cui 5 su panca posteriore e 2 sedili jumbo;\r\nb)\t13 posti seduti, di cui 2 su sedili jumbo.\r\n","Si conferma che l’autobus proposto dovrà essere equipaggiato con “un numero dei posti a sedere non deve essere inferiore a n° 15 (quindici), esclusi il posto disabile, conducente ed eventuali strapuntini.”"]
[6,"Quesito n. 3\r\nDato quanto indicato al punto 3.17 del Capitolato tecnico e Oneri pagina 19 “L’apertura della rampa dovrà avvenire in modo semplice e senza sforzo, tramite una maniglia ad incasso o dispositivo analogo, munita di una serratura ad utensile o di altro dispositivo che eviti azionamenti indebiti.”:\r\nSi chiede di accettare una soluzione che non preveda blocchi da azionamenti indebiti, in quanto soggetti a sporcizia nonché possibile causa di inciampamenti e/o difficoltà di sblocco dell’azionamento.\r\n","Si conferma che “L’apertura della rampa dovrà avvenire in modo semplice e senza sforzo, tramite una maniglia ad incasso o dispositivo analogo, munita di una serratura ad utensile o di altro dispositivo che eviti azionamenti indebiti”"]
[7,"Quesito n. 4\r\nDato quanto indicato al punto 11.1 del Capitolato tecnico e Oneri pagina 38 “ I cerchi dovranno essere in lega.”:\r\nSi richiede di accettare cerchi non in lega, in quanto non esistenti in commercio cerchi in lega della misura utilizzata sul veicolo proposto.\r\n","Si accetta ‘osservazione : potranno essere forniti anche cerchi non in lega."]
[8,"Quesito n. 5\r\nDato quanto indicato al punto 11.4 del Capitolato tecnico e Oneri pagina 39 “ Dimensioni indicative: larghezza cm 125, altezza cm 240.”:\r\nSi chiede di chiarire che l’altezza sia di 240 mm e non 240 cm come indicato.\r\n","Si conferma che l’altezza indicativa è di 240 mm ovvero 24 cm"]
[9,"Quesito n. 7\r\nDato quanto indicato al punto 8 del Disciplinare pagina 23, dato invece quanto indicato dai documenti in formato Excel “Criteri di valutazione offerta - Disciplinare gara punto 8.b pag. 24” e “Scheda Offerta” riscontriamo delle discordanze tra i valori e le voci riportate sulle tabelle.\r\n\r\nSi chiede, pertanto, di indicare quale sia la tabella corretta per gli elementi sottoposti a valutazione.","Va considerato quanto riportato nella SCHEDA OFFERTA"]
[10,"Buongiorno, \r\nin riferimento al requisito di contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto per il Lotto n. 1: “METALMECCANICI”; potete, per cortesia, confermare che il contratto collettivo \"COMMERCIO\" è accettato nel caso di un distributore / importatore. ","Se ne conferma la'accettazione."]
[11,"Con riferimento al lotto in oggetto, e più in particolare per quanto previsto dal paragrafo 3.4 del capitolato tecnico, si richiede di confermare la possibilità di offrire in gara un veicolo dotato di porta anteriore presentante soluzione anti-appannamento alternativa alla resistenza termica incorporata, ergo la presenza di vetro porta con vetrocamera.","Non si accetta la possibilità di offrire in gara un veicolo dotato di porta anteriore presentante soluzione anti-appannamento alternativa alla resistenza termica incorporata, ergo la presenza di vetro porta con vetrocamera."]
[12,"Con riferimento al lotto in oggetto, per quanto concerne le prescrizioni del paragrafo 3.18 del capitolato tecnico, al fine di favorire per quanto più possibile il favor partecipationis, tenuto anche a mente delle caratteristiche degli impianti installati sui veicoli in commercio, si richiede di esonerare il concorrente dalla fornitura di un impianto di climatizzazione dotato di regolazione preimpostabile a valori predefiniti, per come indicati nel capitolato suddetto.","Non è consentito esonerare il concorrente dalla fornitura di un impianto di climatizzazione dotato di regolazione preimpostabile a valori predefiniti, per come indicati nel capitolato suddetto"]
[13,"Con riferimento al lotto in oggetto, si richiede alla Spett.le Stazione Appaltante se le prescrizioni quindicennali circa determinate garanzie e fornitura pezzi di ricambio possano essere ridotte a 10 anni. La richiesta è determinata sulla base di accordi commerciali tra Produttore e Distributore del veicolo.","Si accetta che le garanzie possano essere ridotte a 10 anni."]
[14,"Con riferimento al lotto in oggetto e alle prescrizioni del paragrafo 5.5 del capitolato tecnico, si richiede di confermare la possibilità di offrire in gara un veicolo dotato di impianto conforme alle caratteristiche richieste, ma presentante un sistema di solo rilevamento incendi nel vano batterie di trazione.","Si conferma che si può accettare un veicolo dotato di impianto conforme alle caratteristiche richieste, ma presentante un sistema di solo rilevamento incendi nel vano batterie di trazione."]
[15,"Spett.le Stazione Appaltante, \r\ncon riferimento alla procedura in oggetto, si richiede di chiarire con precisione i termini di pagamento. La richiesta è giustificata dal fatto che tali prescrizioni non sono indicate all'interno della documentazione di gara, né dello schema di contratto.","Trattandosi di forniture non trova applicazione l'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art. 125 comma 1 sesto periodo del D.Lgs. n. 36/2023.Pertanto, si procederà ai pagamenti alla consegna dei mezzi acquistati, secondo le tempistiche di legge."]