{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":12,"n_cols":3,"rows_kept":12,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"si richiede chiarimento in merito al computo metrico alla voce n. 13  fresatura ecc. alla quale e' stato inserito solo il sovrapprezzo per spessori superiori ai 3 cm  e alla voce n. 15 conferimento a discarica ecc.  il cui prezzo e' al quintale manca il prodotto per il peso specifico del materiale ","Si sta provvedendo alla modifica e riapprovazione degli elaborati citati."]
[2,"RETTIFICA PROGETTO ESECUTIVO E PROROGA TERMINI DI SCADENZA\r\n","Si comunica che con determinazione dirigenziale n. 1 del 02/01/2026 sono stati riapprovati i seguenti elaborati del progetto esecutivo  5. COMPUTO METRICO, 7. ELENCO PREZZI UNITARIO, 8. QUADRO INCIDENZA MANODOPERA, 13. ELABORATO GRAFICO 1 DI 2, 14. ELABORATO GRAFICO 2 DI 2.\r\nInoltre, sono stati prorogati i termini relativi alla presente procedura, di seguito riepilogati: \r\nData scadenza presentazione chiarimenti: 14/01/2026 10:00 - Rome\r\nData scadenza richiesta di sopralluogo: 13/01/2026 10:00 - Rome\r\nData di scadenza bando: 21/01/2026 10:00 - Rome\r\nCaricamento busta amministrativa ed economica: da: dalla data di pubblicazione della gara a: 21/01/2026 10:00 - Rome\r\nData apertura buste economiche 21/01/2026 10:05 - Rome"]
[3,"BUONGIORNO,\r\nCON IL PRESENTE SI RICHIEDE SE IL SOPRALLUOGO ASSISTITO E' OBBLIGATORIO O, COME PREVISTO  NEL DISCIPLINARE, MERAMENTE FACOLTATIVO. SI RINGRAZIA ANTICIPATAMENTE","Come riportato nel disciplinare di gara il sopralluogo assistito è facoltativo."]
[4,"Buongiorno, all'art 7 del disciplinare si richiede abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM 37/2008, cioè alla realizzazione di impianti, ma nei lavori descritti nel computo metrico non vi sono evidenziati lavori di impiantistica, ma di lavori ricadenti totalmente in categoria SOA OG3, perché viene richiesto questo requisito? Il suo mancato possesso è motivo di esclusione?","Trattasi di un refuso. Come evidente non è prevista la realizzazione di impianti e dunque non è necessaria l'abilitazione all'esercizio delle attività di cui all'art. 1 del DM 37/2008."]
[5,"Con la presente si richiede di perfezionare il CIG in quanto non è possibile ad oggi effettuare il pagamento del contributo ANAC richiesto.\r\n\r\nCordiali saluti. ","A partire dal 1° gennaio 2024 le Stazioni appaltanti non devono più perfezionare i CIG.\r\nSentita l'ANAC in data odierna (07/01/2026- caso n. 02775486)  è stata inviata apposita segnalazione per la risoluzione del problema. \r\nSi invitano gli OOEE a riprovare tra qualche giorno."]
[6,"Buongiorno.                    7.1.2026\r\nNon riusciamo a pagare il contributo ANAC.\r\nSulla piattaforma ANAC quando si inserisce il CIG esce scritto:\r\nGAE07 - Il codice inserito è valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento. E' opportuno contattare la stazione appaltante.\r\n\r\nCortesemente provvedete alla definizione dell'iter per il pagamento del contributo dandone comunicazione.\r\n\r\nGrazie\r\n","Come già risposto ad altro quesito. sentita l'ANAC in data odierna (07/01/2026- caso n. 02775486) è stata inviata apposita segnalazione per la risoluzione del problema. \r\nSi invitano gli OOEE a riprovare tra qualche giorno."]
[7,"Buongiorno, con la presente si richiede il seguente chiarimento: ai fini della garanzia provvisoria, individuata dalla stazione appaltante pari al 2%, si possono applicare le riduzioni in base all'art. 106 c. 1, del codice? Si resta in attesa di riscontro e si ringrazia anticipatamente.","L'importo della cauzione provvisoria è stabilito nella misura indicata all'art. 5 del Disciplinare di gara.\r\nTrovano applicazione, in quanto stabilite ex lege nell'art. 106 comma 8 del D.Lgs. n. 36/2023 le riduzioni previste dal comma in questione\r\n"]
[8,"Buonasera, avendo già predisposto la cauzione provvisoria con l'indicazione di data scadenza 16/01/26, essendoci la proroga, si chiede se la cauzione già emessa sia valida o se sia necessario riemetterla con la nuova scadenza, cordiali saluti","La cauzione provvisoria recante la validità di 180 giorni dall'originario termine di presentazione delle offerte non comporterà l'esclusione dalla gara. In detta ipotesi sarà richiesto al concorrente, attraverso la procedura del soccorso istruttorio, l'estensione della durata della cauzione provvisoria prodotta\r\nper 180 giorni a decorrere dal nuovo termine di scadenza.\r\nNulla osta a provvedere già nel senso sopradetto.\r\nE' sufficiente, comunque, la produzione di un'appendice alla polizza eventualmente già emessa. "]
[9,"Si richiede di confermare che il  Consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale dell'articolo 24 del Codice dei Contratti (contenuta nell’ALLEGATO A) e indicato  a pag. 26 punto XVI) del disciplinare di gara,  faccia riferimento al consenso che dovrà essere fornito tramite portale ANAC solo in seguito all'apertura della gara d'appalto e a seguito di richiesta della Stazione Appaltante.\r\n\r\nCordiali saluti","Si conferma quanto richiesto"]
[10,"Sett.le Comune di Francavilla Fontana,\r\nChiediamo gentilmente di rendere noto il CUP di questa procedura.\r\nCordiali saluti","Per il progetto in questione non è previsto un codice cup."]
[11,"Buongiorno, avremmo bisogno di chiarimento rispetto ad una specifica strada: nell'allegato n.6 e in foto n.8 vico Salerno ha delle basole in pietra.\r\nVorremmo sapere se le basole vengono rimosse, rifatto il fondo e asfaltato o se le basole vengono ricollocate.\r\nGrazie del chiarimento. Saluti","in riferimento ai lavori riguardanti  vico Salerno si precisa che saranno oggetto di rimozione basole, sistemazione del sottofondo e riposizionamento basole senza esecuzione di conglomerato bituminoso."]